*Модель продукта: POP Clean  
Размер продукта: 190\*79\*79 мм  
Номинальная емкость: 280 мл  
Питание: 3 щелочные батарейки AA (не входят в комплект)  
Класс водонепроницаемости: IPX4  
Номинальное напряжение: 4,5 V  
Номинальная мощность: 1,5 W  
Индукционное расстояние: Индуктивный объект (ручной) <45 мм*

Сенсорная кнопка в верхней части предназначена для включения и выключения устройства , а также выбора 2х режимов подачи пены. Бесконтактная подача пены происходит, когда датчик под трубкой пеноподачи срабатывает на приближение вашей руки.. Можно изменить количество получаемой пены за раз: 0,55 г (идикатор горит голубым) или 1,1 г. (индикатор горит белым).

* отделить емкость для жидкого мыла от основания,
* расправить силиконовый круг, чтобы жидкость не попала в отсек, где содержатся батарейки 
* легким нажатием пальцев отсек отсоединяется от тела дозатора, необходимо вставить 3 пальчиковые батарейки,
* в отсек для жидкого мыла необходимо добавить 2 части воды и одну часть мыла, для хорошего вспенивания, закрыть крышкой и присоединить к основному блоку дозатора.  
  Мыло и воду хорошо взболтать до однородной консистенции.
* Дотронувшись до сенсорной кнопки вы включаете устройство-можно пользоваться! 